Hyeongmeen Baik

ALE 3



텍스트, 스크린샷, 라인, 평행이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명



텍스트, 라인, 그래프, 도표이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

The maximum blocking voltage is 800V, when the other switch is operating.

텍스트, 폰트, 라인, 스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

텍스트, 라인, 도표, 그래프이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명



텍스트, 라인, 그래프, 스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명



텍스트, 라인, 그래프, 도표이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명